**Tárgy:**

***javaslattétel játszótéri játékeszközök javítására, a cikói óvodában.***

**Fenti játszótér:**

**2 db Rugós játék:**

Felépítmény csere

**Motor ringó játék**:

Elbontásra javasolt, mivel nagyon nagy az ütközés veszélye. Balesetveszélyes.

**2 db Mérleghinta**:

Felújítható. Kapaszkodók, ülőkék cseréje, festés, beszorulási helyek elfedése

**Láncos járó függeszkedővel:**

Ütéscsillapító talaj kialakítás kell, vagy a betont feltörni a játék alatt és feltölteni földdel, majd füvesíteni.

**Ülőkés vár:**

Elbontásra javasolt.

**Csúszdás vár:**

Elbontásra javasolt, csúszda felhasználható dombcsúszdának.

**Babaház (hajó formájú):**

Felújítás, festés, csiszolás

**Mókuskerék:**

Elbontásra javasolt

**Lenti játszótér:**

**Rugós lovacska kapaszkodó cseréje után szabványos lesz a játék.**

**Mérleghinta elbontásra javasolt.**

**Láncos járó áthelyezése szükséges.**

 Nyisztor Zoltánné E.V.

 7200 Dombóvár

 Vak Bottyán u. 20.

 Adószám:66202543-2-37

Dombóvár, 2015-07-03